|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VH3 copy.jpg | Головка к картриджу VH3 | Новая головка со встроенным клапаном перекрывания воды. Поворот на ¼ головного клапана перекрывает подачу воды и снижает давление, когда патрон извлечён. Наклонная конструкция облегчает замену картриджа. Поставляется с 3/8” John Guest или 3/8” BSPT соединениями. |
| VH3G c манометром copy.jpg | Головка VH3 c  встроенным манометром. | Встроенный манометр для контроля давления воды и срока службы картриджа |
| nh3.png | Головка к картриджу NH3 | Не имеет встроенного клапана для перекрытия воды.  Замена картриджа поворотом на ¼ .Поставляется с ½” BSPT соединением. |
| NH3G copy.jpg | Головка NH3 c  встроенным манометром. | Встроенный манометр для контроля давления воды и срока службы картриджа |